


2-1/2”



1-1/2” long, ½” wide, 3/16” holes